
苏州市竹木砧板等竹木制品产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于苏州市市场监督管理局组织的竹木砧板等竹木制品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

抽样数量详见表1。

表1 抽样数量

	序号
	产品种类
	抽样数量（个/双）
	检验样品数量   （个/双）
	备用样品数量  （个/双）

	1
	砧板、托盘、分格餐盘等
	10
	6
	4

	2
	碗、盘、杯、锅铲、蒸笼等
	30
	20
	10

	3
	非一次性刀、勺类等
	30
	20
	10

	4
	一次性使用的筷子（含筷头）、刀、叉、勺等
	150
	100
	50

	5
	非一次性筷子
	60
	40
	20

	6
	雪糕柄、叉、签等
	600
	300
	300


3.检验依据

表2竹木砧板等竹木制品产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.12—2022
	GB 4806.12—2022

	2
	总迁移量c
	GB 4806.12—2022
	GB 31604.8—2021

	3
	甲醛
	GB 4806.12—2022
	GB 31604.48—2016

	4
	二氧化硫
	GB 4806.12—2022
	GB 4806.12—2022

附录A

	5
	五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）
	GB 4806.12—2022
	GB 4806.12—2022

SN/T 2204—2015

	6
	噻菌灵
	GB 4806.12—2022
	GB 4806.12—2022

附录B

	7
	邻苯基苯酚
	GB 4806.12—2022
	GB 4806.12—2022

附录B

	8
	抑霉唑
	GB 4806.12—2022
	GB 4806.12—2022

附录B

	9
	联苯
	GB 4806.12—2022
	GB 4806.12—2022

附录B

	10
	大肠菌群a
	GB 4806.12—2022
	GB 14934—2016

附录B

	11
	沙门氏菌a
	GB 4806.12—2022
	GB 14934—2016

附录C

	12
	志贺氏菌b
	GB/T 19790.2-2005
	GB 4789.5—2012

	13
	金黄色葡萄球菌b
	GB/T 19790.2-2005
	GB 4789.10—2016

	14
	溶血性链球菌b
	GB/T 19790.2-2005
	GB 4789.11—2014

	15
	霉菌b
	GB/T 19790.2-2005
	GB 4789.15—2016

	备注
	a 预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934-2016的规定，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。

b仅适用于执行GB/T 19790.2-2005的产品。

c仅适用于适用了涂料、粘合剂和（或）油墨的食品接触用竹木材料及制品。

d微生物项目（10-15项）不复检。 


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.12-2022 《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》

GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》

GB/T 19790.2-2005 《一次性筷子 第2部分：竹筷》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次竹木砧板等竹木制品产品质量监督抽查微生物项目（大肠菌群，沙门氏菌，志贺氏菌，金黄色葡萄球菌，溶血性链球菌，霉菌）不予复检。
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